第一章练习题

**不定项选择题**

(1/1 分)

不定项选择题：下列每题给出的选项中，至少有一个选项是符合题目要求的，多选、少选或错选都不得分。

1）在计算机局域网中，常用通信设备有（ ）。

窗体顶端

集线器（HUB） 交换机（Switch） 调制解调器（Modem） 路由器（Router）

集线器（HUB）, 交换机（Switch） , 路由器（Router）, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

2）线缆标准化工作主要由哪一个协会制定？

窗体顶端

OSI ITU-T EIA IEEE

EIA , - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

3）802协议族是由下面的哪一个组织定义？

窗体顶端

OSI EIA IEEE ANSI

IEEE, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

4）衡量网络性能的两个主要指标为（ ）。

窗体顶端

带宽 可信度 延迟 距离

带宽 , 延迟, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(本题共有1分)

5）交换机为了维护方便，提供了很多配置方法，下列方法中哪些是Quidway S系列交换机支持的配置方式？

窗体顶端

Console串口配置 Telnet本地配置 Telnet远程配置 串口Modem远程配置 哑终端方式配置

Console串口配置, Telnet远程配置, 哑终端方式配置, - 不正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

6）在对Quidway路由器进行console配置时，应选择超级终端的参数是（ ）。

窗体顶端

数据位为8位，奇偶校验无，停止位为1.5位 数据位为8位，奇偶校验有，停止位为1.5位 数据位为8位，奇偶校验无，停止位为1位 数据位为8位，奇偶校验有，停止位为2位

数据位为8位，奇偶校验无，停止位为1位, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

7）通常在网吧里，LAN采用的拓扑结构和网线类型为（ ）。

窗体顶端

总线型和STP 总线型和UTP 星形和UTP 环型和STP

星形和UTP, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

8）国际上负责分配IP地址的专业组织划分了几个网段作为私有网段，可以供人们在私有网络上自由分配使用，以下属于私有地址的网段是（ ）。

窗体顶端

10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16 224.0.0.0/8

10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交