**不定项选择题**

(1/1 分)

不定项选择题：下列每题给出的选项中，至少有一个选项是符合题目要求的，多选、少选或错选都不得分。

1）数据链路层主要功能有（ ）。

窗体顶端

网络拓扑结构 差错控制 物理寻址 流量控制

差错控制, 物理寻址, 流量控制, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

2）局域网数据链路层标准包括（ ）。

窗体顶端

以太网 令牌环 PPP 令牌总线

以太网, 令牌环, 令牌总线 , - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

3）以下属于数据链路层的设备的是（ ）。

窗体顶端

以太网交换机 路由器 网桥 集线器 网关

以太网交换机, 网桥, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

4）MAC地址二进制有（ ）位，前（ ）位由IEEE指定给网络厂商。

窗体顶端

32，16 48，24 48，16 80，32

48，24, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

5）下面关于交换机的地址学习功能，说法正确的是（ ）来收集地址的。

窗体顶端

交换机是通过收集“目的MAC”来实现地址学习功能的 交换机是通过收集“源MAC”来实现地址学习功能的 以上二者都是 以上说法都不正确

交换机是通过收集“源MAC”来实现地址学习功能的, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

6）PPP验证成功后，将由Authenticate阶段转入什么阶段（ ）。

窗体顶端

Dead Establish Network Terminate

Network, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

7）采用了（ ）的网络中，工作站在发送数据之前，要检查网络是否空闲，只有在网络不阻塞时，工作站才能发送数据。

窗体顶端

TCP IP ICMP CSMA/CD

CSMA/CD, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

8）当一台主机从一个网络移到另一个网络时，以下说法正确的是（ ）。

窗体顶端

必须改变它的IP地址和MAC地址 必须改变它的IP地址，但不需改动MAC地址 必须改变它的MAC地址，但不需改动IP地址 MAC地址、IP地址都不需改动

必须改变它的IP地址，但不需改动MAC地址, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

**不定项选择题**

(1/1 分)

9）下列关于PAP和CHAP认证的正确说法是（ ）。

窗体顶端

由于CHAP不以明文发送的密码，所以CHAP比PAP更安全 PAP采用了三次握手， CHAP采用了二次握手 PAP和CHAP都是PPP的验证方式 配置PAP或CHAP的目的是为了区分呼叫点和安全发面的考虑

由于CHAP不以明文发送的密码，所以CHAP比PAP更安全, PAP和CHAP都是PPP的验证方式, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交