## 不定项选择题

(1/1 分)

下列哪些属于网络管理功能

窗体顶端

配置管理 功能管理 性能管理 故障管理 安全管理 计费管理

配置管理, 性能管理, 故障管理, 安全管理, 计费管理, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

下列哪些项不是SNMP协议的组成部分

窗体顶端

SNMP协议本身 ASN.I标记 MIB库 SMI结构

ASN.I标记, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

SNMP协议是基于什么传输层协议的

窗体顶端

TCP UDP SPX NetBIOS

UDP, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

SNMP协议有哪几种协议数据单元

窗体顶端

get-request get-next-request get-response set-request get-next-response Trap

get-request, get-next-request, get-response , set-request , Trap, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

当网络出现异常时，代理将主动发出什么报文给网管站汇报异常

窗体顶端

get-request get-next-request get-response set-request trap

trap, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

下列关于ASN．1的说法正确的是()

窗体顶端

它规定各种数据值采用TLV编码 T字段表示标记 L宇段表示长度 v字段表示值

它规定各种数据值采用TLV编码, T字段表示标记, L宇段表示长度, v字段表示值, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

SNMP目前有几个版本

窗体顶端

v1 v1 v2 v1 v2 v3 v2 v2 v3 v4

v1 v2 v3, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交

## 不定项选择题

(1/1 分)

关于网络拓扑发现原理描述正确的是（）

窗体顶端

拓扑管理平台选择种子节点(seed)； NMS首先读职种子节点(seed)的IP地址表，通过分析IP地址表确定网络上有哪些己存在的子网； NMS首先读职种子节点(seed)的路由表，通过分析路由表确定网络上有哪些己存在的子网； 通过发ping或broadcast报文来确定子网中的设备； 根据学习到的网络信息及设备和主机的信息，按一定的算法形成拓扑结构。

拓扑管理平台选择种子节点(seed)；, NMS首先读职种子节点(seed)的路由表，通过分析路由表确定网络上有哪些己存在的子网；, 通过发ping或broadcast报文来确定子网中的设备；, 根据学习到的网络信息及设备和主机的信息，按一定的算法形成拓扑结构。, - 正确

窗体底端

显示答案

您已经使用了3次中的 3次提交